汽车燃料消耗量数据报送要求

一、报送范围

在中国关境内销售的、最大设计总质量不超过3500kg的乘用车产品，包括能够燃用汽油或柴油燃料的（含非插电式混合动力）的乘用车，以及纯电动、插电式混合动力、燃料电池等新能源的乘用车；包括国产乘用车和进口乘用车，不含出口乘用车。

其中，进口乘用车为经海关放行的、一般贸易等以进入中国国内市场为目的的乘用车。

二、报送要求

1. 从2012年7月1日起，新生产、新进口的乘用车产品，凡属于报送范围内的，需按要求报送。

其中，国产乘用车以《机动车整车出厂合格证》上的制造日期为准，进口乘用车以海关放行日期为准。
2. 原则上由《车辆生产企业及产品公告》内每一个独立法人乘用车生产企业、每一个单独注册的进口汽车经销商作为一个主体，报送其汽车燃料消耗量数据。

3. 按照“一车一条燃料消耗量数据”的原则报送。

4. 国产汽车在下线后（进口汽车在通关后）48小时内（节假日顺延）上报燃料消耗量数据。2012年9月1日前，可以按月累计上报。

5. 报送数据内容见“汽车燃料消耗量数据表”（附件1）。

    三、报送流程
    1. 软件下载。登录工业和信息化部装备工业司网站http://zbs.miit.gov.cn，下载“汽车燃料消耗量数据管理系统”安装包和“汽车燃料消耗量数据管理系统用户手册”。

    2. 本地安装。下载完成后，按照用户手册安装“汽车燃料消耗量数据管理系统”。

    3. 本地填报。使用初始用户名密码登录后能够在本地操作。

    4. 获取上传账号。企业需提交以下加盖单位公章的纸质材料：

（1）企业基本情况表，见附件2；

（2）企业工商登记文件和企业营业执照复印件；

（3）企业相关人员从事相关工作委托书，相关人员身份证复制件；

（4）进口经销商产品代理委托书复印件或进口许可证明复印件。

5．企业开发接口申请

如企业需自行开发上传软件，在提交获取上传账户材料的同时，提交开发接口开通申请书(需加盖单位公章)，申请获取开发标识码和相关技术资料。

6. 数据远程传输。

四、其他要求

1. 企业应保证报送数据的真实性。企业可以根据需要进行数据修改、撤销和补传等操作，但相关操作将作为历史记录给予保存。

2. 企业报送数据实施月度（自然月）锁定管理。每月15日之前企业可以对上一个月的数据进行确认，在此期间可进行修改、撤销和补传等工作。在15日之后对上月数据实施锁定，企业确需进行修改、撤销或补传的，须提交纸质说明材料，纸质材料须有企业法定代表人签名并加盖单位公章。

3. 加强监督管理，不定期公布汽车燃料消耗量数据报送情况。

    五、联系方式

单位：北京卡达克数据技术中心

地址：北京经济技术开发区博兴六路3号

邮编：100176

电话：010-67832395，67832371，67832394（技术支持）
企业自主开发上传软件的接口服务地址：
    http://soap.catarc.info/FuelDataSysSTD.asmx
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附件1

汽车燃料消耗量数据表

	1.车辆基本信息

	汽车生产企业
	
	

	进口汽车经销商
	
	（仅进口汽车填写）

	备案号
	
	
	车辆制造日期

/进口日期
	

	车辆型号
	
	
	通用名称
	

	车辆种类
	
	
	越野车（G类）
	

	燃料类型
	
	
	
	座位排数
	
	

	整车整备质量
	
	kg
	
	最大设计总质量
	
	kg

	最高车速
	
	km/h
	
	额定载客
	
	人

	轮胎规格
	
	
	
	轮距（前/后）
	
	mm

	轴距
	
	mm
	
	驱动型式
	
	

	其他信息
	
	
	
	
	
	

	2.1传统能源汽车填写

	发动机型号
	
	
	
	气缸数
	
	

	排量
	
	mL
	
	额定功率
	
	kW

	最大净功率
	⑦
	kW
	
	变速器型式
	
	

	变速器档位数
	
	
	
	
	
	

	市区工况燃料消耗量
	
	L/100km
	
	市郊工况燃料消耗量
	
	L/100km

	综合工况燃料消耗量
	
	L/100km
	
	综合工况CO2排放
	
	g/km

	2.2非插电式混合动力汽车填写

	混合动力结构型式
	串联/并联/混联/其它
	
	
	
	
	

	是否具有行驶模式手动选择功能？
	
	
	
	动力蓄电池组种类
	铅酸电池/金属氢化物镍电池/锂电池/超级电容/其它

	动力蓄电池组总能量
	
	kWh
	
	动力蓄电池组比能量
	
	Wh/kg

	纯电动模式下综合工况续驶里程
	④
	km
	
	纯电动模式下1km最高车速
	④
	km/h

	动力蓄电池组标称电压
	
	V
	
	驱动电机类型
	
	

	混合动力最大电功率比
	
	%
	
	驱动电机峰值扭矩
	
	N▪m

	驱动电机额定功率
	
	kW
	
	综合工况燃料消耗量
	⑤
	L/100km

	市区工况燃料消耗量
	⑤
	L/100km
	
	市郊工况燃料消耗量
	⑤
	L/100km

	综合工况CO2排放
	⑤
	g/km
	
	发动机型号
	
	

	排量
	
	mL
	
	气缸数
	
	

	额定功率
	
	kW
	
	最大净功率
	⑦
	kW

	变速器型式
	
	
	
	变速器档位数
	
	

	2.3插电式混合动力汽车填写

	混合动力结构型式
	串联/并联/混联/其它
	
	
	
	
	

	是否具有行驶模式手动选择功能？
	
	
	
	动力蓄电池组种类
	铅酸电池/金属氢化物镍电池/锂电池/超级电容/其它

	动力蓄电池组总能量
	
	kWh
	
	动力蓄电池组比能量
	
	Wh/kg

	纯电动模式下综合工况续驶里程
	
	km
	
	纯电动模式下1km最高车速
	
	km/h

	动力蓄电池组标称电压
	
	V
	
	驱动电机类型
	
	

	混合动力最大电功率比
	
	%
	
	驱动电机峰值扭矩
	
	N▪m

	驱动电机额定功率
	
	kW
	
	综合工况电能消耗量
	⑥ 
	kWh/

100km

	综合工况燃料消耗量
	⑥
	L/100km
	
	综合工况CO2排放
	⑥
	g/km

	发动机型号
	
	
	
	气缸数
	
	

	排量
	
	mL
	
	额定功率
	
	kW

	最大净功率
	⑦
	kW
	
	变速器型式
	
	

	变速器档位数
	
	
	
	
	
	

	2.4纯电动汽车填写

	动力蓄电池组种类
	铅酸电池/金属氢化物镍电池/锂电池/超级电容/其它
	
	动力蓄电池组比能量
	
	Wh/kg

	
	
	
	
	
	

	动力蓄电池组总能量
	
	kWh
	
	电动汽车30分钟最高车速
	
	km/h

	动力蓄电池总质量与整车整备质量的比值
	
	％
	
	动力蓄电池组标称电压
	
	V

	综合工况续驶里程
	
	km
	
	驱动电机类型
	
	

	驱动电机额定功率
	
	kW
	
	驱动电机峰值扭矩
	
	N▪m

	综合工况电能消耗量
	
	kWh/100km
	
	
	
	

	2.5燃料电池汽车填写

	燃料电池燃料类型
	
	
	
	
	
	

	燃料电池堆功率密度
	
	kW/L
	
	动力蓄电池组种类
	铅酸电池/金属氢化物镍电池/锂电池/超级电容/其它

	电电混合技术条件下动力蓄电池组比能量
	
	Wh/kg
	
	综合工况燃料消耗量
	⑦
	kg/100km

	综合工况续驶里程
	⑦
	km
	
	电动汽车30分钟最高车速
	⑦
	km/h

	驱动电机额定功率
	
	kW
	
	驱动电机类型
	
	

	储氢瓶类型
	
	
	
	驱动电机峰值扭矩
	
	N▪m

	储氢瓶标称工作压力
	
	kPa
	
	储氢瓶容积
	
	NL

	3.检测试验情况

	检测机构名称
	
	
	

	报告编号
	
	
	


注：
① 备案号，采用车辆识别代号（VIN）；


② 燃料类型，选填汽油、柴油、两用燃料、双燃料、非插电式混合动力、插电式混合动力、纯电动、燃料电池；


③ 可填多项，非必填项；


④ 有纯电动模式的车辆填写；


⑤ 填写修正后（电能平衡值为0）的燃料消耗量或CO2排放量；


⑥ 填写加权平均值； 


⑦ 非必填项。

附件2

企业基本情况表

	企业名称（全称）
	

	企业注册地址
	

	企业法定代表人
	
	注册商标名称
	

	组织机构代码
	
	营业执照号码
	

	注册资金（万元）
	
	固定资产净值（万元）
	

	通信地址
	

	邮政编码
	
	联系人
	

	职务
	
	联系电话
	

	传真
	
	手机
	

	E-MAIL
	


注：“企业基本情况表”在获取上传账户时递交，如“企业基本情况表”相关信息发生变化，应及时递交更新后的“企业基本情况表”。
