附件1

FDD和TDD方式的IMT系统基站

无用发射限值

工作频段

TDD方式的IMT系统：1885-1915MHz。

FDD方式的IMT系统：

1710-1785（上行）/1805-1880（下行）MHz，

1920-1980（上行）/2110-2170（下行）MHz。

基站在下列频段无用发射限值

系统	无用发射

频率范围	最大电平	测量带宽	检波方式	备注
1800MHz频段FDD方式的IMT系统	1885-1915MHz	-65dBm/通道	1MHz	有效值	按厂家标称最大载波数满载波配置，高、中、低频点分别测试。
1900MHz频段TDD方式的IMT系统	1920-1980MHz
其他频段杂散发射限值

（一）通用杂散发射限值

频率范围	最大电平	测量带宽	检波方式
9kHz-150kHz	-36dBm	1kHz	有效值
150kHz-30MHz	-36dBm	10kHz	有效值
30MHz-1GHz	-36dBm	100kHz	有效值
1GHz以上	-30dBm	1MHz	有效值
（二）特殊频段保护限值

1.与其他通信系统共存

频率范围	最大电平	测量带宽	检波方式	备注
806-821MHz	-61dBm	100kHz	有效值
825-835MHz	-61dBm	100kHz	有效值
851-866MHz	-57dBm	100kHz	有效值
870-880MHz	-57dBm	100kHz	有效值
885-915MHz	-61dBm	100kHz	有效值
930-960MHz	-57dBm	100kHz	有效值
1710-1785MHz	-49dBm	1MHz	有效值
1785-1805MHz	-52dBm	1MHz	有效值	不适用于1800MHz频段

FDD系统
1805-1880MHz	-58dBm	1MHz	有效值	不适用于1800MHz频段

FDD系统
1920-1980MHz	-49dBm	1MHz	有效值	不适用于1900MHz频段

TDD系统
2010-2025MHz	-52dBm	1MHz	有效值
2110-2170MHz	-52dBm	1MHz	有效值	不适用于2100MHz频段

FDD系统
2300-2400MHz	-52dBm	1MHz	有效值
2500-2690MHz	-52dBm	1MHz	有效值
3300-3600MHz	-52dBm	1MHz	有效值
2.与其他通信系统共址

频率范围	最大电平	测量带宽	检波方式	备注
806-821MHz	-98dBm	100kHz	有效值
825-835MHz	-98dBm	100kHz	有效值
851-866MHz	-57dBm	100kHz	有效值
870-880MHz	-57dBm	100kHz	有效值
885-915MHz	-98dBm	100kHz	有效值
930-960MHz	-57dBm	100kHz	有效值
1710-1785MHz	-86dBm	1MHz	有效值
1785-1805MHz	-86dBm	1MHz	有效值	不适用于1800MHz频段

FDD系统
1805-1880MHz	-58dBm	1MHz	有效值	不适用于1800MHz频段

FDD系统
1920-1980MHz	-86dBm	1MHz	有效值	不适用于1900MHz频段

TDD系统
2010-2025MHz	-86dBm	1MHz	有效值
2110-2170MHz	-52dBm	1MHz	有效值	不适用于2100MHz频段

FDD系统
2300-2400MHz	-86dBm	1MHz	有效值
2500-2690MHz	-86dBm	1MHz	有效值
3300-3600MHz	-86dBm	1MHz	有效值