附件2

FDD和TDD方式的IMT系统基站

接收机阻塞指标

系统	基站接收

频率范围	干扰

平均功率	有用

信号功率	干扰信号载波位置	干扰信号

类型
1800MHz频段FDD方式的IMT系统	1710-1785MHz	-5dBm	灵敏度+6dB	1792.5MHz	5MHz

同类型信号
1900MHz频段TDD方式的IMT系统	1885-1915MHz
1877.5MHz
2100MHz频段FDD方式的IMT系统	1920-1980MHz
1912.5MHz